[](http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwir7b2A7OnRAhVnQpoKHVn-DhkQjRwIBw&url=http://www.byggfaktadocu.se/10/company/00/64/04/company_10.html&psig=AFQjCNEqehRYBJQ1B_DFZdPWqaAm5IKO_A&ust=1485864767589260)

**P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

**PM APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING**

**PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM**

**PMB. 2 APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM**

**PMB.221 OLJEAVSKILJARE OCH BENSINAVSKILJNING**

Prefabricerad ingjuten oljeavskiljare klass 1, tillverkad av PE-HD. ACO Oleopator P NS3 är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad i små utrymmen som tex. Rulltrappor i tunnelbanor. Avskiljaren skall uppfylla samtliga krav SS-EN 858.

Nominell storlek: NS 3

Vikt: 130 kg

Utformning: Rund

Lagringsvolym mm olja 44 mm

Lagringsvolym slam: 0 L

Total vätskevolym: 95 L

Ansl. In-/utlopp: Ø 110 mm

Ansl. Luft.ledn: Ø 110 mm

A-Mått 330 mm

Artikel nr: S10608-1 / Inkl. gjutjärnslock B125

S10608-2 / inkl. plastlock A15

Avskiljaren skall levereras komplett med:

* Koalesator, lätt uttagbar för rengöring
* Inspektionsöppning, Ø450 mm, lukttäta lock.
* Automatisk avstängningsventil kalibrerad som standard för olja med densitet 0,90 g/cm3.
* Luftningsanslutning Ø110 mm
* Märkskylt med prestandauppgifter

Avskiljaren skall vara försedd med prestandadeklaration (DOP) samt CE-märkt.

**Tillbehör**

Alternativ:

* Avskiljaren kan beställas med för installerat larm från ACO art: art: 5547519 vid köp av tillbehör ACO PROCURAT T5-2 art:191102
* Förhöjningsring, finns i olika höjder från 40-500mm, om högre a-mått skall uppfyllas